**Флюс для пайки медной фольги**

**Флюс слабокислотный**

Универсальный флюс для пайки медной фольги, латуни, свинца, цинка. Идеально подходит для художественных витражей Тиффани, пайки латунного профиля, классического витража.

в состав входит: Хлорид цинка 15%

Хлористый аммоний 5%

* Легко наносится
* Полностью смывается водой
* Не оставляет жирных следов

**Способ применения:** флюс нанести на фольгу или профиль при помощи кисти. После паяльных работ смойте остатки флюса большим количеством воды.

**Внимание:** Не вдыхайте пары флюса. Работайте в хорошо проветриваемом помещении. . Работайте в защитных очках. При попадании в глаза и на кожу промойте большим количеством воды. При попадании внутрь обратитесь к врачу.

**Флюс для пайки**

**Флюс кислотный.**

Универсальный флюс для пайки медной фольги, латуни, свинца, цинка, железа. Идеально подходит для художественных витражей Тиффани, пайки латунного профиля, классического витража. Применяется для пайки железа и других труднопаяемых материалов.

в состав входит: Хлорид цинка 20-25%

Хлористый аммоний 10%

* Легко наносится
* Полностью смывается водой
* Не оставляет жирных следов

**Способ применения:** флюс нанести на предварительно очищенную наждачной бумагой паяемую поверхность при помощи кисти. После паяльных работ смойте остатки флюса большим количеством воды.

**Внимание:** Не вдыхайте пары флюса. Работайте в хорошо проветриваемом помещении. Работайте в защитных очках. При попадании в глаза и на кожу промойте большим количеством воды. При попадании внутрь обратитесь к врачу.



